=======================
 GPS-Simulator  GPSsim
=======================

 I   - Merkmale
 II  - Installation
 III - History
 IV  - Virtueller COM-Port-Treiber
 V   - TCP/IP
 VI  - Update
 VII - Bestellung / Links
 

I - Merkmale

  * Erzeugen von simulierten GPS-Daten anhand aufgezeichneter Track-Logs
  * Nachfahren zurückgelegter Routen
  * Test und Demo von Navigationsprogrammen
  * Verwendbare Tracklogs: NMEA-Format (FUGAWI, NAW, ...)
                           Garmin-PCX5
                           TTQV-PCX5
                           Gardown
                           G7To
                           G7ToWin
                           OziExplorer
                           OziExplorerCE
                           GPSsim (Download von Garmin-Empfängern)
  * Wiedergabe mit mehreren Geschwindigkeiten
  * Wahlweise automatisches Überspringen von Stillstandszeiten
  * Endlosmode für Demozwecke
  * Vor- bzw. Zurückpositionieren in den Aufzeichnungen
  * Höhendiagramm bei vorhandenen Höhenwerten
  * Rekonstruktion nicht vorhandener GPS-Strings ($GPVTG)
  * Beliebige Auswahl der zu sendenden GPS-Strings
  * Ausgabe der Daten auf COM1 bis COM9 (COM1 bis COM4 auch direkt zum Port), LPT1 bis LPT3 oder TCP/IP
  * Umbenennen oder Löschen von Track-Logs
  * Manuelles erzeugen von Tracklogs


II - Installation 
 
Dateien in ein beliebiges Verzeichnis (z.B. \WINDOWS\TEMP\) entpacken und SETUP starten.
GPSsim danach über Start-Programme aufrufen.
Falls eine höhere Version als Update zur Verfügung steht, dieses ebenfalls installieren. (s.u.)

Der Ablauf kann auf dem gleichen PC, auf welchem das Navigationsprogramm läuft,
oder auf einem getrennten Rechner erfolgen.
Die Daten werden über eine einstellbare serielle Schnittstelle ausgegeben.
Diese ist über ein Kabel mit gekreuzten Leitungen zwischen den Pins 2 und 3 der 
Schnittstelle zuzuführen, von welcher das Naviprogramm seine Daten empfängt.
(Pin 5 mit Pin 5 verbinden = Masse)
Verwendet werden kann auch ein virtueller ComPort-Treiber. Es werden dann keine 
Com-Anschlüsse benötigt.
Über TCP/IP ist die Datenausgabe auch an mehrere Rechner (incl. dem eigenen) gleichzeitig möglich.
Hier sind ebenfalls keine physikalischen COM-Schmittstellen erforderlich.

Steht nur eine serielle Schnittstelle zur Verfügung, kann die Datenausgabe auch
auf die Parallel-Schnittstelle, über einen USB-Seriell-Anschluß, oder direkt auf den
von der GPS-Anwendung belegten physikalischen COM-Port erfolgen.

Weitere Hinweise siehe Manual.doc


III  -  Versions-History

2.2.3   Fehler in Version 2.2.2 bei Track-Wiederholung beseitigt
2.2.2   Verbesserung der Zeitgenauigkeit bei NMEA-Logs
2.2.1   Fehler bei OziExplorer-Logs und Position auf südlicher Halbkugel
2.2.0   Div. Änderungen
2.1.8   $PGRMZ freigeschaltet
2.1.7   Anpassung an OziExplorerCE
2.1.6   BugFix: Trackwert bei manuellem Track und Position West
2.1.5   Leerzeilen bei manuellen Logs entfernt
2.1.4   Einheiten bei GMT in miles/foot
2.1.3   Anpassung an Magellan-Empfänger
2.1.2   BugFix: Fehler bei grossen Zeitsprüngen in zusammengesetzten NMEA-Logs
2.1.1   Daten-Differenzen innerhalb eines Blockes beseitigt
2.1.0   Ausgabe auch über TCP/IP
2.0.0   Manuelle Eingabe von Positionen und Tracks
1.2.5   Ausgabe auf geöffneten Port jetzt auch mit Windows-XP
1.2.4   Ausgabe auch auf geöffneten COM-Port
1.2.3   Benutzeroberfläche leicht geändert
1.2.2   Pfad für Tracklogs einstellbar
1.2.1   Anpassung an OziExplorerCE
1.2.0   Erweiterung für TTQV-PCX5 und OziExplorer Track-Logs
        BugFix: Hänger bei langen Tracks
1.1.7   Anpassung an MapSource
1.1.6   Höhendiagramm nach minimieren wieder anzeigen, Start letzter Track über Taste
1.1.5   Änderung bei Minimieren
1.1.4   Direktes Positionieren im Track und automatisch auf Symbol verkleinern
1.1.3   Ausgabe auch auf LPT1, Tracks umbenennen und löschen
1.1.2   Manual und SETUP-Programm dazu
1.1.1   Höhendiagramm dazu
1.1.0   Erweiterung um Garmin-Track-Download
1.0.1   PCX5-Format und Höhenangaben bei Garmin eMap/eTrax dazu
1.0.0   Erste Ausgabe


IV  -   Virtueller COM-Port-treiber

Im Komplettpaket ist eine Demoversion eines virtuellen COM-Port-Treibers Vspd.exe
für Windows 95/98/ME  enthalten. (Für Windows NT/2000/XP siehe unten)

Installation:
Vspd.exe aufrufen. Es wird ein Konfigurationsprogramm für zwei virtuelle Ports
installiert. Aufruf nach Einrichten der Ports über Startmenü-Programme-VSPD.

Das Einrichten der virtuellen COM-Ports erfolgt anschliessend (Bsp. für Windows-ME):
- Einstellungen - Systemsteuerung - Hardware - Weiter - Weiter
  Nein,weitere Geräte installieren - Nein, das Gerät ist nicht in der Liste aufgeführt 
  Nein, Hardware in der Liste wählen - Anschlüsse (COM und LPT) - Diskette
  Duerchsuchen - C:\Programme\VSPD 2.0 Demo - OK - OK - Weiter - Fertigstellen
  Noch nicht neu starten. Ablauf wiederholen (für 2. Port). Neu starten.
  Es sind jetzt 2 virtuelle COM-Ports (normalerweise COM5 und COM6) verfügbar.
 

V  -  TCP/IP

Zum Empfang der über TCP/IP ausgegeben Daten ist eine Software zur Umsetzung von
TCP/IP auf COM erforderlich (z.B. DeviceComm Manager für Windows NT/2K/XP).


VI -  Update

UPDATE.EXE aufrufen und in das GPSsim-Installationsverzeichnis entpacken.

Wenn die Vorversion kleiner als 2.1.0 ist: Komplettinstallation durchführen !


VII-  Bestellung: s.Bestellung.txt im ZIP-Paket der Komplettversion


Homepage: www.Lichtenheld-Mch.de

Virtueller COM-Port-Treiber: http://franson.biz/GpsGate
			     http://www.eltima.com (Testversion)
DeviceComm Manager: http://www.lantronix.com/support/utils/devicecomm (Freeware)